· Работни режими (P0): Избор между H (Heating / Нагревател) и C (Cooling / Охладител). [1]
· Хистерезис / Обратна разлика (P1): Регулируем в диапазон от 0.1°C до 15°C (определя колко трябва да се промени температурата, преди релето да превключи отново). [1]
· Температурни граници (P2 / P3):
· Горна граница (P2): до 110°C
· Долна граница (P3): до -50°C [1]
· Калибровка / Корекция (P4): От -7.0°C до 7.0°C. [1]
· Забавяне при старт (P5): От 0 до 10 минути. [1]
Настройка и управление на менюто
1. Основно меню (P0–P6): Задръжте бутона SET за около 5 секунди.
2. Навигация: Използвайте бутоните + и -, за да преминавате между параметрите (P0, P1, P2, P3, P4, P5).
3. Запазване: Промените се запазват автоматично след около 10 секунди бездействие.
4. Фабрично нулиране (Factory Reset): Задръжте едновременно бутоните + и - при включване на захранването, докато устройството е в изключено състояние. [1]
Индикация на дисплея и светодиодите
· Мигащ светодиод (LED): Покачва закъснение (delay) в ход. [1]
· Постоянен светодиод: Релето е затворено (активно). [1]
· Показания за грешка:
· LL: Прекъснат сензор (open sensor).
· HH: Температурата е извън обхвата (out of range).
· ---: Аларма за висока температура (high temperature alarm). [1]
Видео инструкция за настройка и калибриране на термостат тип HW-557 / W1209:
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